

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сервисная Коммунальная Компания»

ООО «СКК»

Юридический адрес (адрес места нахождения): 446552, Самарская область, Сергиевский район, пгт Суходол, ул.Солнечная 2

ИНН/КПП 6381013776/638101001

тел./факс(84655)2-64-06, E-mail: office@mupserg.ru

Химико-бактериологическая лаборатория

Фактический адрес: 446533, Самарская область, Сергиевский район, п.Серноводск, Промышленная зона, корпус 1.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от 23 марта 2022 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Объект исследования: | вода питьевая |
| 2. Цель отбора пробы: | мониторинг качества питьевой воды |
| 3. Место отбора пробы: | Сергиевский район |
| 4. Ф.И.О, должность производящего отбор проб | Алексенко С.Е., пробоотборщик |
| 5. Ф.И.О, производящего хим. анализ пробы | Антонова С.В., Краснова О.А. |
| 6. Ф.И.О, производящего бак. анализ пробы | Баракова Е.Ю. |
| 7. Дата начала проведения исследований: | 31 января 2022г. |
| 8. Дата окончания проведения исследований: | 2 февраля 2022г. |
| 9. Результаты исследований: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  определяемых показателей | СанПиН  1.2.3685-21 | Результат испытаний | | | | | Единицы  измерения | | Нормативные документы на методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | 5 |
|  |  | Боровка | Кандабулак | Спасское | Кутузовский | Красносельское |  |  | | |
| Запах | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | балл | ГОСТ Р 57164-2016, раздел 5 | | |
| Привкус | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | балл | ГОСТ Р 57164-2016, раздел 5 | | |
| Цветность | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | градусы | ГОСТ 31868-2012, метод Б | | |
| Мутность | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016, раздел 6 | | |
| Водородный показатель рН | 6,0-9,0 | 7,8 | 8,1 | 7,69 | 7,95 | 7,9 | ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | | |
| Жесткость общая | 7,0 | 19,8 | 7,5 | 37,7 | 13 | 15,5 | °Ж | ГОСТ 31954-2012, метод А | | |
| Перманганатная окисляемость | 5,0 | 0,5 | 0,35 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | мг/дм3 | ГОСТ-55684-2013, раздел 9.1.2, метод Б | | |
| Железо (суммарно) | 0,3 | 0,15 | отс | отс | отс | отс | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72, раздел 2 | | |
| Общая минерализация  (сухой остаток) | 1000 | 1400 | 280 | 3120 | 800 | 1040 | мг/дм3 | ГОСТ 18164-72, раздел 3.1 | | |
| Нитриты | 3,0 | отс | отс | 0,02 | 0,11 | 0,11 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014, метод Б | | |
| Нитраты | 45,0 | 7,68 | 10,64 | 7 | 14,48 | 9,8 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014, метод Д | | |
| Сульфаты | 500,0 | 299 | 96 | 316 | 264 | 282 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012, раздел 6 | | |
| Аммиак/аммоний-ион | 2,0 | 1,025 | 1,312 | 4,526 | 1,312 | 0,594 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014, раздел 6 | | |
| Фториды | 1,5 | 0,47 | 1,09 | 0,42 | 0,25 | 0,38 | мг/дм3 | ГОСТ 4386-89, раздел 1, вариант А | | |
| Хлориды | 350,0 | 14 | 7,5 | 45 | 6 | 17,5 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72, раздел 2 | | |
| Щелочность | - | 7 | 6,3 | 4,8 | 5,5 | 7,1 | - | ГОСТ 31957-2012, раздел 5 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологический анализ | | | | | | | | |
| Общее микробное число | Не более 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | КОЕ/см3 | Микробиологический МУК 4.2.1018-01 | |
| Общие колиформные бактерии | Отсутствие | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | КОЕ/100 см3 | Микробиологический МУК 4.2.1018-01 | |
| *Escherichia coli (E.coli)* | Отсутствие | - | - | - | - | - | КОЕ/100 см3 |  | |
| Энтерококки | Отсутствие | - | - | - | - | - | КОЕ/100 см3 |  | |

Протокол составила и утвердила заведующая лабораторией / / Назарова В.Д.